Załącznik nr 6 do SIWZ

**Kosztorys ofertowy (ślepy)**

***„Przebudowa drogi powiatowej nr 2930C Rzeżewo - Kaliska - Kamienna etap II od km 6+436 do km 7+950"***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr** | **Nr spec.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJI** | **J. M.** | **ILOŚĆ J.M.** | **CENA JEDNOSTKOWA** | **WARTOŚĆ POZYCJI** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1** |  | **Roboty przygotowawcze** |  |  |  |  |
| 1.1 | D.01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym | km | 1,514 |  |  |
| 1.2 | D.01.01.01 | Inwentaryzacja powykonawcza | km | 1,514 |  |  |
| 1.3 | D.01.02.04 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej na połączeniach nawierzchni projektowanej z istniejącą z wywozem frezowin | m2 | 30,00 |  |  |
| 1.4 | D.01.02.04 | Cięcie piłą nawierzchni bitumicznej | m | 2 174,00 |  |  |
| 1.5 | D.01.02.01 | Karczowanie pni z wywozem | szt | 20,00 |  |  |
| **2** |  | **Jezdnia** |  |  |  |  |
| 2.1 | D.02.01.01 | Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z wywozem urobku samochodami samowyładowczymi | m3 | 497,72 |  |  |
| 2.2 | D.04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 1 309,80 |  |  |
| 2.3 | D.04.02.01 | Warstwy odcinające z piasku, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10·cm | m2 | 1 309,80 |  |  |
| 2.4 | D.04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/63) gr. 15·cm | m2 | 1 309,80 |  |  |
| 2.5 | D.04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31) gr. 10·cm | m2 | 1 309,80 |  |  |
| 2.6 | D.04.03.01 | Oczyszczenie podbudowy | m2 | 1 093,40 |  |  |
| 2.7 | D.04.03.01 | Skropienie podbudowy asfaltem | m2 | 1 093,40 |  |  |
| 2.8 | D.05.03.05b | warstwa profilująca w il. 75 kg/m2 AC 11W 50/70 | t | 82,01 |  |  |
| 2.9 | D.05.03.26 | Ułożenie geosiatki o wytrzymałości 100kN/m na styku poszerzenia nawierzchni z istniejącą nawierzchnią | m2 | 2 164,00 |  |  |
| 2.10 | D.04.03.01 | Oczyszczenie podbudowy | m2 | 7 570,00 |  |  |
| 2.11 | D.04.03.01 | Skropienie podbudowy asfaltem | m2 | 7 570,00 |  |  |
| 2.12 | D.05.03.05b | Warstwa wiążąca AC 11 W 50/70 gr. 5 cm | m2 | 7 570,00 |  |  |
| 2.13 | D.04.03.01 | Oczyszczenie warstwy wiążącej | m2 | 7 570,00 |  |  |
| 2.14 | D.04.03.01 | Skropienie warstwy wiążącej asfaltem | m2 | 7 570,00 |  |  |
| 2.15 | D.05.03.05a | Warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 gr. 4 cm | m2 | 7 570,00 |  |  |
| **3** |  | **Roboty wykończeniowe** |  |  |  |  |
| 3.1 | D.01.02.02 | Usunięcie warstwy darniny z poboczy wraz z wywozem | m2 | 3 028,00 |  |  |
| 3.2 | D.04.04.02 | Wykonanie poboczy utwardzonych z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10·cm szer 0,75m | m2 | 2 271,00 |  |  |
| **4** |  | **Przepusty** |  |  |  |  |
| 4.1 | D.02.00.01 | Oczyszczanie przepustu i rowu na dł. 10m z namułu | m | 20,00 |  |  |
| 4.2 | D.03.01.03a | Przepust drogowy z rur HDPE Fi·60·cm | m | 10,00 |  |  |
| 4.3 | D.03.01.03a | Ścianki czołowe przepustów drogowych fi 60cm | szt | 2,00 |  |  |
| 4.4 | D.03.01.03a | Przepust rurowy fi 60 cm pod drogą, ławy fundamentowe żwirowe | m3 | 1,20 |  |  |
| 4.5 | D.01.02.04 | Rozbiórka istniejących przepusów z rur betonowych Fi·60·cm wraz z robotami towarzyszącymi (rozbiórka i odtworzenie nawierzchni) | m | 10,00 |  |  |
|  |  | **Wartość kosztorysu netto** |  |  |  |  |
|  |  | **Podatek VAT ……%** |  |  |  |  |
|  |  | **Wartość kosztorysu brutto** |  |  |  |  |

słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………