Zał. nr 1

**WYKOŃCZENIE ŚCIAN I PODŁÓG**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| parter | BLOK KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO | | WYKOŃCZENIE  ŚCIAN | WYKOŃCZENIE PODŁÓG |
| nr 01 | klatka schodowa | 18,00 m² | Tynk cementowo wapienny - malowanie farbami zmywalnymi - lateksowymi w kolorze pisakowym na pełną wysokość | Płytka gress 30x60 ryflowana |
| nr 02 | Prac podstawy konstrucji maszyn | 61,79 m² | Tynk cementowo wapienny - malowanie farbami zmywalnymi - lateksowymi w kolorze pisakowym na pełną wysokość. Dodatkowo w miejscu umywalki zastosować fartuch 120x200 z płytek 30x60 | Tarket |
| nr 03 | winda | 2,29 m² | Szklana zgodnie z PN. | Tarket |
| nr 04 | pokój nauczycielski praktycznej nauki zawodu | 22,94 m² | Tynk cementowo wapienny - malowanie farbami zmywalnymi - lateksowymi w kolorze pisakowym na pełną wysokość. Dodatkowo w miejscu blatu zastosować fartuch 90x982 z płytek 30x60 | Tarket |
| nr 05 | wc | 21,85 m² | Płytka gress 30x60 na pełna wysokość. | Płytka gress 30x60 |
| nr 06 | komunikacja | 185,59 m² | Tynk cementowo wapienny - malowanie farbami zmywalnymi - lateksowymi w kolorze pisakowym na pełną wysokość | Płytka gress 30x60 |
| nr 07 | wc | 6,30 m² | Płytka gress 30x60 na pełna wysokość | Płytka gress 30x60 |
| nr 08 | pralnia | 4,80 m² | Płytka gress 30x60 na 210cm powyżej Tynk cementowo wapienny - malowanie farbami zmywalnymi - lateksowymi w kolorze pisakowym. | Płytka gress 30x60 |
| nr 09 | prac technologii gastronomicznej | 78,83 m² | Tynk cementowo wapienny - malowanie farbami zmywalnymi - lateksowymi w kolorze pisakowym na pełną wysokość. Dodatkowo w miejscu blatu zastosować fartuch 210x1320 z płytek 30x60 | Tarket |
| nr 10 | zaplecze prac technologii gastronomicznej | 2,08 m² | Płytka gress 30x60 na 210cm powyżej Tynk cementowo wapienny - malowanie farbami zmywalnymi - lateksowymi w kolorze pisakowym. | Płytka gress 30x60 |
| nr 11 | wc prac technologii gastronomicznej | 5,10 m² | Płytka gress 30x60 na 210cm powyżej Tynk cementowo wapienny - malowanie farbami zmywalnymi - lateksowymi w kolorze pisakowym. | Płytka gress 30x60 |
| nr 12 | szatnia prac technologii gastronomicznej | 9,34 m² | Tynk cementowo wapienny - malowanie farbami zmywalnymi - lateksowymi w kolorze pisakowym na pełną wysokość | Płytka gress 30x60 |
| nr 13 | szatnia prac technologii gastronomicznej | 9,34 m² | Tynk cementowo wapienny - malowanie farbami zmywalnymi - lateksowymi w kolorze pisakowym na pełną wysokość | Płytka gress 30x60 |
| nr 14 | wc nauczycieli praktycznej nauki zawodu | 6,47 m² | Płytka gress 30x60 na 210cm powyżej Tynk cementowo wapienny - malowanie farbami zmywalnymi - lateksowymi w kolorze pisakowym. | Płytka gress 30x60 |
| nr 15 | prac obsługi konsumenta | 89,87 m² | Tynk cementowo wapienny - malowanie farbami zmywalnymi - lateksowymi w kolorze pisakowym na pełną wysokość. Dodatkowo w miejscu blatu zastosować fartuch 210x700 z płytek 30x60 | Tarket |
| nr 16 | zaplecze prac. obsługi konsumenta | 7,14 m² | Tynk cementowo wapienny - malowanie farbami zmywalnymi - lateksowymi w kolorze pisakowym na pełną wysokość | Tarket |
| nr 17 | zaplecze prac. planowania produkcji gastronomicznej | 7,15 m² | Tynk cementowo wapienny - malowanie farbami zmywalnymi - lateksowymi w kolorze pisakowym na pełną wysokość | Tarket |
| nr 18 | Prac planowania produkcji gastronomicznej | 46,38 m² | Tynk cementowo wapienny - malowanie farbami zmywalnymi - lateksowymi w kolorze pisakowym na pełną wysokość. Dodatkowo w miejscu umywalki zastosować fartuch 120x200 z płytek 30x60 | Tarket |
| nr 19 | Prac prowadzenia sprzedaży | 56,58 m² | Tynk cementowo wapienny - malowanie farbami zmywalnymi - lateksowymi w kolorze pisakowym na pełną wysokość. Dodatkowo w miejscu umywalki zastosować fartuch 120x200 z płytek 30x60 | Tarket |
| nr 20 | zaplecze prac. prowadzenia sprzedaży | 14,41 m² | Tynk cementowo wapienny - malowanie farbami zmywalnymi - lateksowymi w kolorze pisakowym na pełną wysokość. Dodatkowo w miejscu umywalki zastosować fartuch 120x200 z płytek 30x60 | Tarket |
| nr 21 | Prac rysunku tech. | 50,69 m² | Tynk cementowo wapienny - malowanie farbami zmywalnymi - lateksowymi w kolorze pisakowym na pełną wysokość. Dodatkowo w miejscu umywalki zastosować fartuch 120x200 z płytek 30x60 | Tarket |
| nr 22 | zaplecze prac. rysunku technicznego | 3,91 m² | Tynk cementowo wapienny - malowanie farbami zmywalnymi - lateksowymi w kolorze pisakowym na pełną wysokość | Tarket |
| nr 23 | Prac multimedialna komunikacji w języku obcym | 56,18 m² | Tynk cementowo wapienny - malowanie farbami zmywalnymi - lateksowymi w kolorze pisakowym na pełną wysokość. Dodatkowo w miejscu umywalki zastosować fartuch 120x200 z płytek 30x60 | Tarket |
| nr 24 | zaplecze prac. multimedialnej komunikacji w języku obcym | 5,85 m² | Tynk cementowo wapienny - malowanie farbami zmywalnymi - lateksowymi w kolorze pisakowym na pełną wysokość | Tarket |
| nr 25 | zaplecze prac. gospodarki materiałowej | 5,85 m² | Tynk cementowo wapienny - malowanie farbami zmywalnymi - lateksowymi w kolorze pisakowym na pełną wysokość | Tarket |
| nr 26 | Prac gospodarki materiałowej | 54,10 m² | Tynk cementowo wapienny - malowanie farbami zmywalnymi - lateksowymi w kolorze pisakowym na pełną wysokość. Dodatkowo w miejscu umywalki zastosować fartuch 120x200 z płytek 30x60 | Tarket |
| nr 27 | zaplecze prac. silników pojazdów samochodowych | 3,91 m² | Tynk cementowo wapienny - malowanie farbami zmywalnymi - lateksowymi w kolorze pisakowym na pełną wysokość | Tarket |
| nr 28 | Prac silników pojazdów samochodowych | 61,55 m² | Tynk cementowo wapienny - malowanie farbami zmywalnymi - lateksowymi w kolorze pisakowym na pełną wysokość. Dodatkowo w miejscu umywalki zastosować fartuch 120x200 z płytek 30x60 | Tarket |
| nr 29 | wc | 21,38 m² | Płytka gress 30x60 na pełna wysokość | Płytka gress 30x60 |
| nr 30 | wc inwalida | 3,59m² | Płytka gress 30x60 na pełna wysokość | Płytka gress 30x60 |
| nr 31 | wejście | 9,66m² | Tynk cementowo wapienny - malowanie farbami zmywalnymi - lateksowymi w kolorze pisakowym na pełną wysokość | Płytka gress 30x60 |
| nr 32 | pom. woźnego | 12,74m² | Tynk cementowo wapienny - malowanie farbami zmywalnymi - lateksowymi w kolorze pisakowym na pełną wysokość | Tarket |
| nr 33 | szatnia | 119,34m² | Tynk cementowo wapienny - malowanie farbami zmywalnymi - lateksowymi w kolorze pisakowym na pełną wysokość | Tarket |
| nr 34 | prac symulatorów jazdy | 133,54m² | Panele akustyczne Gustaws na pełna wysokość | Tarket |
| nr 35 | pom. sprzątaczki | 4,16m² | Płytka gress 30x60 na 210cm powyżej Tynk cementowo wapienny - malowanie farbami zmywalnymi - lateksowymi w kolorze pisakowym. | Tarket |
| nr 36 | zaplecze prac. symulatorów jazdy | 4,48m² | Tynk cementowo wapienny - malowanie farbami zmywalnymi - lateksowymi w kolorze pisakowym na pełną wysokość | Tarket |
| nr 37 | magazyn | 19,89m² | Tynk cementowo wapienny - malowanie farbami zmywalnymi - lateksowymi w kolorze pisakowym na pełną wysokość | Tarket |
| nr 38 | komunikacja | 6,10m² | Tynk cementowo wapienny - malowanie farbami zmywalnymi - lateksowymi w kolorze pisakowym na pełną wysokość | Tarket |
| nr 39 | magazyn | 9,56m² | Tynk cementowo wapienny - malowanie farbami zmywalnymi - lateksowymi w kolorze pisakowym na pełną wysokość | Płytka gress 30x60 |
| nr 40 | komunikacja | 14,10m² | Tynk cementowo wapienny - malowanie farbami zmywalnymi - lateksowymi w kolorze pisakowym na pełną wysokość | Tarket |
| nr 41 | magazyn | 9,05m² | Tynk cementowo wapienny - malowanie farbami zmywalnymi - lateksowymi w kolorze pisakowym na pełną wysokość | Płytka gress 30x60 |
| nr 42 | kotłownia | 23,62m² | Płytka gress 30x60 na 210cm powyżej Tynk cementowo wapienny - malowanie farbami zmywalnymi - lateksowymi w kolorze pisakowym. | Płytka gress 30x60 |
| nr 43 | Prac. obrabiarek konwencjonalnych | 24,36m² | Tynk cementowo wapienny - malowanie farbami zmywalnymi - lateksowymi w kolorze pisakowym na pełną wysokość. Dodatkowo w miejscu blatu zastosować fartuch 210x850 z płytek 30x60 | Płytka gress 30x60 |
| nr 44 | wc | 18,86m² | Płytka gress 30x60 na pełna wysokość | Płytka gress 30x60 |
| nr 45 | szatnia | 6,54m² | Tynk cementowo wapienny - malowanie farbami zmywalnymi - lateksowymi w kolorze pisakowym na pełną wysokość | Płytka gress 30x60 |
| nr 46 | komunikacja | 3,08m² | Tynk cementowo wapienny - malowanie farbami zmywalnymi - lateksowymi w kolorze pisakowym na pełną wysokość | Płytka gress 30x60 |
| nr 47 | komunikacja | 31,07m² | Tynk cementowo wapienny - malowanie farbami zmywalnymi - lateksowymi w kolorze pisakowym na pełną wysokość | Płytka gress 30x60 |
| nr 48 | Prac. technologii | 33,85m² | Tynk cementowo wapienny - malowanie farbami zmywalnymi - lateksowymi w kolorze pisakowym na pełną wysokość | Płytka gress 30x60 |
| nr 49 | pokój nauczycielski | 17,32m² | Tynk cementowo wapienny - malowanie farbami zmywalnymi - lateksowymi w kolorze pisakowym na pełną Płytka gress 30x60 na pełna wysokość wysokość | Płytka gress 30x60 |
| nr 50 | wc | 6,73m² | Płytka gress 30x60 na pełna wysokość | Płytka gress 30x60 |
| nr 51 | Prac. do wykonywania połączeń elementów. Prac. obróbki cieplnej i obróbki plastycznej. | 48,8m² | Tynk cementowo wapienny - malowanie farbami zmywalnymi - lateksowymi w kolorze pisakowym na pełną wysokość. Dodatkowo w miejscu blatu zastosować fartuch 210x1500 z płytek 30x60 | Płytka gress 30x60 |
| nr 52 | Prac. mechaniki pojazdów i maszyn.  Prac. obróbki ręcznej materiałów.  Prac. demontażu, montażu, obsługi i naprawy podzespołów maszyn. | 365,45m² | Tynk cementowo wapienny - malowanie farbami zmywalnymi - lateksowymi w kolorze pisakowym na pełną wysokość. Dodatkowo w miejscu blatu zastosować fartuch 210x1300 z płytek 30x60 | Posadzka betonowa - lastyko |
| nr 53 | klatka schodowa | 11,40m² | Tynk cementowo wapienny - malowanie farbami zmywalnymi - lateksowymi w kolorze pisakowym na pełną wysokość | Płytka gress 30x60 |
| nr 54 | przyłącze wody. | 3,47m² | Płytka gress 30x60 na 210cm powyżej Tynk cementowo wapienny - malowanie farbami zmywalnymi - lateksowymi w kolorze pisakowym. | Płytka gress 30x60 |
| suma 1860,43m² | | |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| piętro |  | | WYKOŃCZENIE  ŚCIAN | WYKOŃCZENIE PODŁÓG |
| nr 01 | klatka schodowa | 18,00 m² | Tynk cementowo wapienny - malowanie farbami zmywalnymi - lateksowymi w kolorze pisakowym na pełną wysokość | Płytka gress 30x60 |
| nr 02 | sala dydaktyczna | 62,42 m² | Tynk cementowo wapienny - malowanie farbami zmywalnymi - lateksowymi w kolorze pisakowym na pełną wysokość. Dodatkowo w miejscu umywalki zastosować fartuch 120x200 z płytek 30x60 | Tarket |
| nr 03 | winda | 2,29 m² | Szklana zgodnie z PN. | Tarket |
| nr 04 | magazyn | 5,48 m² | Tynk cementowo wapienny - malowanie farbami zmywalnymi - lateksowymi w kolorze pisakowym na pełną wysokość | Tarket |
| nr 05 | pomieszczenie pedagoga | 16,72 m² | Tynk cementowo wapienny - malowanie farbami zmywalnymi - lateksowymi w kolorze pisakowym na pełną wysokość | Tarket |
| nr 06 | wc | 28,44 m² | Płytka gress 30x60 na pełna wysokość | Płytka gress 30x60 |
| nr 07 | sala dydaktyczna | 44,57 m² | Tynk cementowo wapienny - malowanie farbami zmywalnymi - lateksowymi w kolorze pisakowym na pełną wysokość. Dodatkowo w miejscu umywalki zastosować fartuch 120x200 z płytek 30x60 | Tarket |
| nr 08 | magazyn | 4,95 m² | Tynk cementowo wapienny - malowanie farbami zmywalnymi - lateksowymi w kolorze pisakowym na pełną wysokość | Tarket |
| nr 09 | magazyn | 4,95 m² | Tynk cementowo wapienny - malowanie farbami zmywalnymi - lateksowymi w kolorze pisakowym na pełną wysokość | Tarket |
| nr 10 | sala dydaktyczna | 51,96 m² | Tynk cementowo wapienny - malowanie farbami zmywalnymi - lateksowymi w kolorze pisakowym na pełną wysokość. Dodatkowo w miejscu umywalki zastosować fartuch 120x200 z płytek 30x60 | Tarket |
| nr 11 | sala dydaktyczna | 58,37 m² | Tynk cementowo wapienny - malowanie farbami zmywalnymi - lateksowymi w kolorze pisakowym na pełną wysokość. Dodatkowo w miejscu umywalki zastosować fartuch 120x200 z płytek 30x60 | Tarket |
| nr 12 | magazyn | 3,91 m² | Tynk cementowo wapienny - malowanie farbami zmywalnymi - lateksowymi w kolorze pisakowym na pełną wysokość | Tarket |
| nr 13 | magazyn | 3,91 m² | Tynk cementowo wapienny - malowanie farbami zmywalnymi - lateksowymi w kolorze pisakowym na pełną wysokość | Tarket |
| nr 14 | sala dydaktyczna | 54.96 m² | Tynk cementowo wapienny - malowanie farbami zmywalnymi - lateksowymi w kolorze pisakowym na pełną wysokość. Dodatkowo w miejscu umywalki zastosować fartuch 120x200 z płytek 30x60 | Tarket |
| nr 15 | wc | 19,02 m² | Płytka gress 30x60 na pełna wysokość | Płytka gress 30x60 |
| nr 16 | wc inwalida | 3,59 m² | Płytka gress 30x60 na pełna wysokość | Płytka gress 30x60 |
| nr 17 | pomieszczenie biurowe | 18,30 m² | Tynk cementowo wapienny - malowanie farbami zmywalnymi - lateksowymi w kolorze pisakowym na pełną wysokość | Tarket |
| nr 18 | księgowość | 29,66 m² | Tynk cementowo wapienny - malowanie farbami zmywalnymi - lateksowymi w kolorze pisakowym na pełną wysokość | Tarket |
| nr 19 | pomieszczenie pielęgniarki | 12,26 m² | Tynk cementowo wapienny - malowanie farbami zmywalnymi - lateksowymi w kolorze pisakowym na pełną wysokość. Dodatkowo w miejscu umywalki zastosować fartuch 120x200 z płytek 30x60 | Tarket |
| nr 20 | pomieszczenie dyrektora | 23,73 m² | Tynk cementowo wapienny - malowanie farbami zmywalnymi - lateksowymi w kolorze pisakowym na pełną wysokość | Tarket |
| nr 21 | pomieszczenie sekretarki | 18,30 m² | Tynk cementowo wapienny - malowanie farbami zmywalnymi - lateksowymi w kolorze pisakowym na pełną wysokość | Tarket |
| nr 22 | Prac procesów mogazynowo - spedycyjnych | 55,89 m² | Tynk cementowo wapienny - malowanie farbami zmywalnymi - lateksowymi w kolorze pisakowym na pełną wysokość. Dodatkowo w miejscu umywalki zastosować fartuch 120x200 z płytek 30x60 | Tarket |
| nr 23 | magazyn | 5,27 m² | Tynk cementowo wapienny - malowanie farbami zmywalnymi - lateksowymi w kolorze pisakowym na pełną wysokość | Tarket |
| nr 24 | magazyn | 5,27 m² | Tynk cementowo wapienny - malowanie farbami zmywalnymi - lateksowymi w kolorze pisakowym na pełną wysokość | Tarket |
| nr 25 | Prac procesów transportowych | 55,59 m² | Tynk cementowo wapienny - malowanie farbami zmywalnymi - lateksowymi w kolorze pisakowym na pełną wysokość. Dodatkowo w miejscu umywalki zastosować fartuch 120x200 z płytek 30x60 | Tarket |
| nr 26 | komunikacja | 54,52 m² | Tynk cementowo wapienny - malowanie farbami zmywalnymi - lateksowymi w kolorze pisakowym na pełną wysokość | Tarket |
| nr 27 | przedsionek P-POŻ | 33,25 m² | Tynk cementowo wapienny - malowanie farbami zmywalnymi - lateksowymi w kolorze pisakowym na pełną wysokość | Tarket |
| nr 28 | komunikacja | 39,89 m² | Tynk cementowo wapienny - malowanie farbami zmywalnymi - lateksowymi w kolorze pisakowym na pełną wysokość | Tarket |
| nr 29 | wentylatorownia | 150,58 m² | Tynk cementowo wapienny - malowanie farbami zmywalnymi - lateksowymi w kolorze pisakowym na pełną wysokość | Płytka gress 30x60 |
| Nr30 | Prac. zarządzania systemami bhp | 106,74m² | Tynk cementowo wapienny - malowanie farbami zmywalnymi - lateksowymi w kolorze pisakowym na pełną wysokość. Dodatkowo w miejscu umywalki zastosować fartuch 120x200 z płytek 30x60 | Płytka gress 30x60 |
| Nr31 | Prac. oceny ryzyka zawodowego | 107,60m² | Tynk cementowo wapienny - malowanie farbami zmywalnymi - lateksowymi w kolorze pisakowym na pełną wysokość. | Płytka gress 30x60 |
| Suma 1100,39m² | | |  |  |